- /Technikai szükségletek/

- Nagy zárt tér, legalább 150 m2.
- 16 autó
- utcafények
- Teljes teremtöltésre elegendő hangtechnika

	-/Tervezet/

Az autók járó motorral vannak elhelyezve a zárt térben, melyek alapjáraton járnak. Az előadó - (későbbiekben performer ) - sétálni kezd közöttük, és találomra beül - majd üresben tövig nyomja a gázt 2 másodpercig, majd kiszáll. Ezt a metódust addig ismétli, még a szénmonoxidtól el nem kábul, és ez meggátolja a performert a kiszállásban. A darab tetőfoka és egyben záró momentuma az, amikor a performer olyan állapotban kerül, hogy már csak a teremben játszott hangra tud koncentrálni, és azt egy fade - out jellegű hatással fedi el elméje, amikor eszméletét veszti.