1 FM szintézis (egyszerű carrier + modulator)

metro 150

midi note: 96 - 128 között 3-asával lépkedve / körbe körbe

dinamika algoritmus: 96 és 106 közé eső midinote velocity 127 , a többi 30.

4-es ismétlődés után új dinamika-algoritmus (összesen 6 féle van)

FM
carrier freq: 780
Harmonicity ratio: bejövő midinote modulo 5 (tehát hányszor van meg pl 96-ban az 5 maradék nélkül)
Modulation index: a % művelet maradéka, ha van, egyébként ugye 0.

Delay: csak a bal csatornán

csak az egyik oldal van késleltetve, 8 delay time között megy a sétálgatás. Akkor van delay fade ha 32-szer megismétlődik a midinote lépegetési kör 93-128 között. 

a delay time sor egyszer megy le, tehát az a timeline kb..